产品名称：蜡块柜
产品规格：≥W430*D480*H1620mm/组
产品说明：

1.用于病理组织标本的存放、归档，便于组织标本的管理。
2.采用SPCC1.0㎜冷轧钢板，箱体1.0㎜冷轧钢板，抽屉1.0㎜冷轧钢板，底座1.2冷轧钢板。柜体表面处理脱脂除油、锌系磷化、粉末喷涂。

3.每组蜡块柜≥4个箱体，每个箱体≥6个抽屉，共≥24个抽屉，,每个抽屉可存放≥510个标准蜡块，即每节蜡块柜可存放≥3060个标准蜡块；配置三节滑轨；双抽屉设计，内部有 ABS 蜡块周转盒，。周转盒抽屉采用三节静音滑轨，抽屉和周转盒与科室原有可互换。

金属；开启方式：推拉式；安装方式：自由组合（与原设备）；抽屉具备防直接抽拔限位和挡位功能，带标签卡位，带金属拉手；顶部设有定位防滑螺钉。

4.金属喷漆涂层附着力应介于0-3级之间（采用涂层交叉切割法；0级最好，5级最差）；金属喷漆涂层冲击强度，在冲击高度400mm情况下，应无剥落、裂纹、皱纹；中性盐雾试验（NSS），在连续喷雾1000h后，涂层的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差）（以上性能要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。加盖响应人公章）

5.蜡块收纳盒可迁移有害元素：铅（Pb）≤90mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg；锑≤60≤90mg/kg、砷≤25≤90mg/kg、镉≤75≤90mg/kg。（以上性能要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。加盖响应人公章）

