医疗设备需求参数表
	科    室
	疾病管理中心
	设备名称
	全自动臂筒式电子血压计

	拟采购数量
	20
	参数用途
	市场调研

	1、 基础功能：
设备自动充气、放气完成收缩压、舒张压、脉搏测量；支持单次或多次连续测量，可切换平均值输出模式；依据《中国高血压防治指南》实现高血压分级提示；具备心律不齐检测报警提示；机身内置存储空间，可存储不少于 100 组患者完整测量数据。
二、核心功能（打印与数据互联）
1. 测量结果打印：支持内置或外接热敏打印机，可即时打印包含测量时间、血压、心率等完整信息的纸质记录；
2. 数据上传互通：测量结构化数据可自动上传院内医疗管理类业务平台，实现测量数据即时采集、自动上传，减少人工录入差错；
3. 临床准确度资质：产品通过 ESH/ISO 81060-2 临床准确度验证，整机具备有效 NMPA 二类医疗器械注册认证。
三、硬件技术要求：
配备医用级压力传感器与智能充气控制模块；适配标准成人袖带、大臂围加宽袖带；支持内置打印模块；具备无线通信能力（蓝牙、Wi-Fi、4G）；供电方式包含 AC 适配器，可选配锂电池，满足院内固定使用与临时移动使用需求。
四、软件与接口要求：
配套管理软件具备 NMPA 医疗器械相关认证；兼容 Windows 电脑系统、Android/iOS 移动端；提供标准化通用数据接口（含 HL7、FHIR 或地方政务通用数据规范），可实现与院内慢病、公卫、HIS 类信息系统无缝数据对接。
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