	科      室
	科教科
	设备名称
	动态平衡功能评估套件（Y‑Balance）

	拟采购数量
	1
	参数用途
	市场调研

	设备基础组成：应至少包括中央站立平台、前方及两个后斜方向测量轨道/测量杆、可移动触及指示组件、清晰距离刻度及肢体长度测量工具。系统应能够完成标准化下肢平衡测试，并支持左右侧、三个方向触及距离记录比较；器材材质、折叠形式、品牌不作限定。
1.三方向动态平衡测试功能

可实现单腿支撑模式下前方、后内侧、后外侧三个方向动态触及测试，受试者支撑脚保持稳定，可推动指示组件完成测试并返回起始位置。

2.双侧下肢独立测试功能

可分别以左、右下肢作为支撑腿开展测试，独立记录两侧三个方向触及距离，用于比对双侧动态平衡与运动控制能力。

3.触及距离量化读取

各方向具备连续清晰刻度，可直接读取有效测的触及距离。测量单位≥厘米级，支持记录多次测试数据及最优有效成绩。

4.下肢肢体长度测量与结果标准化

配套肢体长度测量工具，可统一采集下肢长度；测试结果可依据下肢长度做标准化换算，消除身高、肢体长度差异对结果对比的影响。

5.综合成绩核算

根据前方、后内侧和后外侧三个方向有效触及距离和下肢长度，计算左右侧综合成绩或等效标准化结果。核算方式支持人工计算、纸质记录表、电子表格或配套软件等，不强制配置专用电子系统。

6.稳定性、便携及日常使用功能

平台及测量组件连接牢靠，测试过程中无明显滑动、变形、刻度移位、不干扰测量结果。器材应便于组装拆卸收纳，满足日常测试及现场筛查使用场景。




