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1、透析用水总氯/硬度测试纸精度要求：
总氯标准要求≤0.1PPm/L，硬度≤17.1PPm/L，
总氯试剂检测刻度在0和0.1之间还有刻度值，
硬度试剂在0和17之间还应有刻度值比对。
2、 透析用水总氯/硬度测试试剂（总氯精度0.05-1PPm/L、硬度精度1-20PPm/L）服务采购。
3、 服务期限：壹年。

