医疗设备需求参数表
	科      室
	疾病管理中心
	设备名称
	物联血糖仪

	拟采购数量
	150
	参数用途
	市场调研

	基本功能需求：
1、 测量范围：0.6～33.3mmol/L。
2、 单次测试时间：≤5 秒。 
3、 单次采血量：≤0.6μL。 
4、 本机记忆存储容量：≥200 条完整测量记录。
5、 试纸校准方式：免调码，无需手动输入校正码。
6、 产品标准：满足 ISO 15197 体外诊断血糖仪标准及国内医疗器械相关标准，具备合法医疗器械注册资质。
7、 数据通信：具备无线数据传输能力（蓝牙 / WiFi 为基础配置，可选配内置 4G 通信模块）。
8、 上传数据项：可自动上传血糖测量值、测量时间、餐前 / 餐后状态标记 。
9、 系统互联：设备开放标准化通用医疗数据接口，可实现与院内慢病管理、公共卫生、医院管理类业务平台数据互通、自动上传归档。
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